|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination network | Out Interface | Next Hop |
| 192.168.30.0 | E1 | 192.168.10.2 |
| 192.168.40.0 | E1 | 192.168.10.3 |
| 192.168.50.0 | E1 | 192.168.60.4 |

Tại Router 1:

Tại Router 2 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination network | Out Interface | Next Hop |
| 192.168.20.0 | E1 | 192.168.10.1 |
| 192.168.40.0 | E1 | 192.168.10.3 |
| 192.168.50.0 | E1 | 192.168.60.4 |

Tại Router 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination network | Out Interface | Next Hop |
| 192.168.20.0 | F0/1 | 192.168.10.1 |
| 192.168.30.0 | F0/1 | 192.168.10.2 |
| 192.168.50.0 | E1 | 192.168.60.4 |

Tại Router 4 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination network | Out Interface | Next Hop |
| 192.168.20.0 | E1 | 192.168.10.1 |
| 192.168.30.0 | E1 | 192.168.10.2 |
| 192.168.40.0 | E1 | 192.168.60.3 |

Collision Domain : 8

Broadcast Domain : 6