|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination network | Out interface | Next hop |
| 172.29.60.0/24 | E1 | 172.29.60.2 |
| 172.29.70.0/24 | E1 | 172.29.70.1 |
| 172.29.80.0/24 | E1 | 172.29.70.1 |

Tai R1

Tai R2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination network | Out interface | Next hop |
| 172.29.50.0/24 | E1 | 172.29.50.2 |
| 172.29.70.0/24 | E1 | 172.29.70.1 |
| 172.29.80.0/24 | E1 | 172.29.70.1 |

Tai R3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination network | Out interface | Next hop |
| 172.29.50.0/24 | F0/1 | 172.29.50.2 |
| 172.29.60.0/24 | F0/1 | 172.29.60.2 |
| 172.29.80.0/24 | E1 | 172.29.80.2 |

Tai R4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destination network | Out interface | Next hop |
| 172.29.50.0/24 | E1 | 172.29.70.3 |
| 172.29.60.0/24 | E1 | 172.29.70.3 |
| 172.29.70.0/24 | E1 | 172.29.70.3 |

Collision domain: 11

Broadcast domain: 9

A picture containing map

Description automatically generated